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ПРИКАЗ


г. __________



Об утверждении программы 
добровольной оценки состояния строительных площадок 
«Знак качества — проверено стройнадзором»



В целях реализации отраслевого проекта по созданию на территории Ямало-Ненецкого автономного округа системы добровольной оценки строительных площадок, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую программу добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества — проверено стройнадзором» (далее – программа).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять участие в реализации мероприятий программы.



Руководитель 
органа Госстройнадзора             ____________            ____________________
					       (Подпись)			         (Инициалы, фамилия)




УТВЕРЖДЕНА

приказом органа Госстройнадзора


ПРОГРАММА
добровольной оценки состояния строительных площадок 
«Знак качества — проверено стройнадзором»

1. Область применения

1. Программа добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества — проверено стройнадзором» (далее – программа, знак качества) — это инициативный отраслевой проект, направленный на повышение уровня безопасности, качества строительства и укрепление доверия населения Ямало-Ненецкого автономного округа к строительным компаниям через оценку деятельности строительной компании службой государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ).

2. Цели и задачи программы

2.1. Цели:
2.1.1. повышение качества организации строительных площадок за счёт внедрения добровольной оценки;
2.1.2. стимулирование строительных компаний к соблюдению Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки), утверждённых совместным приказом департамента строительства и жилищной политики автономного округа и службы от 11 июня 2025 года № 55-ОД/23-ОД (далее – Региональный стандарт строительной площадки);
2.1.3. укрепление доверия населения автономного округа к строительным компаниям;
2.1.4. формирование положительного имиджа участников проекта, получивших знак качества.
2.2. Задачи:
2.2.1. разработать и утвердить правовые акты для реализации программы;
2.2.2. организовать взаимодействие службы со строительными компаниями;
2.2.3. провести оценку строительных площадок на соответствие критериям;
2.2.4. выдать знак качества строительным компаниям, строительные площадки которых соответствуют установленным пунктом 4.2.7 программы критериям оценки;
2.2.5. создать реестр объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества, и обеспечить его доступность для граждан.

3. Участники программы

Участниками программы являются:
3.1. служба (организатор программы);
3.2. органы местного самоуправления (по согласованию);
3.3. строительные компании - лица, осуществляющие строительство объектов капитального строительства на территории автономного округа.

4. Основные этапы программы

4.1. Разработка программы.
4.1.1. Разработка и утверждение порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок на территории автономного округа (далее – Порядок проведения оценки).
4.1.2. Разработка и утверждение порядка создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории автономного округа.
4.1.3. Разработка и утверждение формы знака качества «Проверено стройнадзором».
4.1.4. Разработка и утверждение порядка ведения в электронной форме реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», и обеспечение его доступности для граждан.
4.1.5. Организация информационной кампании (мессенджер Telegram, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», официальный сайт службы).
4.2. Участие в программе.
4.2.1. Строительные компании, указанные в пункте 3.3 программы, желающие участвовать в программе, подают заявку в службу по форме и в порядке, установленных Порядком проведения оценки, утверждённым приказом службы.
4.2.2. Приказом службы создаются комиссии по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории автономного округа (далее – Комиссия), в состав которых входят представители службы и представители органов местного самоуправления (по согласованию). Комиссия проводит оценку строительной площадки на соответствие критериям, установленным в пункте 4.2.7 программы, в соответствии с Порядком проведения оценки.
4.2.3. Принятие решения. По итогам оценки принимается решение:
4.2.3.1. о соответствии строительной площадки критериям оценки;
4.2.3.2. о несоответствии строительной площадки критериям оценки.
4.2.4. Форма решения, указанного в подпункте 4.2.3 программы, утверждается Порядком проведения оценки.
4.2.5. В случае принятия решения о несоответствии строительной площадки критериям оценки, строительную компанию уведомляют о выявленных фактах несоответствия критериям оценки и выдают рекомендации по их достижению по адресу электронной почты, указанной в заявке, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения.
4.2.6. При желании строительная компания может устранить выявленные при первичной оценке несоответствия строительной площадки критериям оценки и вновь подать заявку, указанную в пункте 4.2.1 программы.

4.2.7. Критерии оценки:
4.2.7.1. Размещение временных зданий, строений, сооружений и технологического оборудования на строительной площадке (контрольно-пропускной пункт, пункт мойки колёс, штаб строительства, бытовой городок и др.) соответствует проекту организации строительства (далее – ПОС).
4.2.7.2. Ограждение строительной площадки:
а) сплошное, без повреждений и проёмов (кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания);
б) выполнено в едином цветовом решении – 
RAL 6018 либо ином цветовом решении, утверждённом «Правилами благоустройства территории муниципального образования»;
в) наличие защитного козырька (при необходимости);
г) выполнены временные тротуары вдоль ограждений (при необходимости).
4.2.7.3. Информационные стенды перед въездом на территорию строительной площадки с указанием:
а) наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта (архитектурный вид объекта);
б) эмблемы национального проекта, в случае реализации объекта в рамках национального проекта;
в) наименования застройщика (технического заказчика);
г) фамилии, имени, отчества (далее – Ф.И.О.) представителя застройщика (технического заказчика) – должностного лица, отвечающего за ведение строительного контроля;
д) наименования лица, осуществляющего строительство (далее – ЛОС);
е) Ф.И.О. представителя ЛОС – должностного лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта, номер в национальном реестре специалистов и номера контактных телефонов;
ж) наименования территориального управления органа государственного строительного надзора региона или органа местного самоуправления, курирующего строительство;
з) наименования проектной организации, Ф.И.О. ответственного представителя проектной организации – должностного лица, отвечающего за ведение авторского надзора, в случаях, когда он выполняется;
и) наименования и контактных данных саморегулируемой организации лица, осуществляющего строительство.
4.2.7.4. Пункты мойки колёс:
а) содержат систему оборотного водоснабжения;
б) содержат конструктивные и технологические решения, исключающие вынос грунта и грязи колёсами транспортных средств с территории строительной площадки (организованы специальные площадки с твёрдым покрытием, выполнены специальные эстакады и т.д.).
4.2.7.5. Контрольно-пропускной пункт:
а) оборудован системой контроля и управления доступом, которая исключает несанкционированный проход посторонних лиц и проезд автомобильной техники на охраняемую территорию;
б) содержит рабочее место охранника, которое оборудовано автоматизированной системой видеонаблюдения;
в) оснащён первичными средствами пожаротушения и медицинскими аптечками для оказания первичной медицинской помощи;
г) оборудован воротами либо шлагбаумом на въездных группах.

4.2.7.6. Штаб строительства:
а) помещения оборудованы системами (отопления, вентиляции и т.д.) для поддержания комфортных температурных условий в зимний и летний период соответственно;
б) помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, телефонной (мобильной/стационарной) и радиосвязью;
в) укомплектован мебелью, компьютерами, оргтехникой и бытовой техникой;
г) все помещения штаба оформлены соответствующими информационными табличками с указанием ответственного за противопожарную безопасность;
д) содержит планы эвакуации людей при пожаре, которые размещены на видных местах (при условии нахождения в здании штаба одновременно 50 и более человек, а также при наличии в штабе постоянных рабочих мест на этаже для 10 и более человек);
е) обеспечен информационными табличками/знаками, идентифицирующими помещение, а также табличками с номерами телефона для вызова пожарной охраны, первичными средствами пожаротушения, а также знаками пожарной безопасности, эвакуационными знаками в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026, обозначающими места нахождения средств противопожарной защиты, их элементов и пути эвакуации;
ж) содержит в непосредственной близости от входа в штаб пункт мойки/чистки обуви.
4.2.7.7. Бытовой городок:
а) содержит в зависимости от необходимости здания для размещения работников, передвижные мастерские, складские помещения, помещения для отдыха, обогрева, приема пищи, гардеробные, душевые (мужские и женские), помещения для сушки одежды и обуви, буфет, столовую-раздаточную и др.;
б) территория оборудована навесами для отдыха, местами для курения и информационными щитами о соблюдении требований охраны труда и пожарной безопасности;
в) не содержит мест проживания на территории строительства;
г) помещения оборудованы системами (отопления, вентиляции и т.д.) для поддержания комфортных температурных условий в зимний и летний период;
д) помещения административного, производственного и складского назначения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии со Сводом правил СП 484.1311500, Сводом правил СП 485.1311500, Сводом правил СП 486.1311500; 
е) помещения обеспечены информационными табличками/знаками, идентифицирующими помещение, знаками пожарной безопасности и эвакуационными знаками в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026, обозначающими места нахождения средств противопожарной защиты, их элементов, пути эвакуации, а также табличками с номерами телефона для вызова пожарной охраны, первичными средствами пожаротушения и пожарными щитами в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации;
ж) вблизи входных групп зданий установлены пункты мойки/чистки обуви.
4.2.7.8. Площадки хранения и складирования материально-технических ресурсов:
а) выполнены с ровным твёрдым покрытием или твёрдым грунтом, с организацией отвода поверхностных вод;
б) освещены в темное время суток;
в) ограждены и оборудованы знаками безопасности;
г) при организации хранения обеспечена сохранность качества материалов (подкладки, защита от осадков, прямых солнечных лучей);
д) приняты меры от раскатывания (упоры, подпорки, металлические башмаки), фиксация от опрокидывания, исключение возможности падения или смещения, устойчивость штабелей;
е) не содержат строительные материалы и материально-технические ресурсы, хранящиеся навалом;
ж) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение;
з) баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах; 
и) пустые баллоны хранятся раздельно от баллонов, наполненных газом.
4.2.7.9. Пункты для установки контейнеров для временного сбора бытового и строительного мусора:
а) по периметру площадки выполнено ограждение высотой не менее 2 м;
б) содержатся в чистоте и порядке;
в) установлены контейнеры для накопления отходов (объемом до 8 куб.м с крышками, либо контейнеры более 8 куб.м, обеспеченные эффективной защитой от внешних воздействий (навес, укрытие брезентом)).
4.2.7.10. Санитарно-бытовые узлы:
а) расположены в непосредственной близости (не далее 100 м) от каждого из участков работ;
б) содержат туалеты только с герметичными емкостями (биотуалет) либо туалеты, подключенные к городской канализации;
в) обеспечены отдельной туалетной кабиной для женщин (при наличии на строительной площадке женщин).
4.2.7.11. Дорожное покрытие подъездных путей, временных путей и площадок:
а) верхний слой выполнен из строительных материалов, исключающих размягчение полотна и образование грязи/пыли вне зависимости от возможных климатических условий (имеет твёрдое покрытие);
б) оборудованы необходимыми дорожными знаками, указателями и приспособлениями;
в) обеспечивают свободный проезд ко всем эксплуатируемым, строящимся и сносимым зданиям и сооружениям, в зону действия монтажных кранов, к площадкам укрупнительной сборки и местам складирования материалов, конструкций и оборудования (относится только к дорогам на территории строительной площадки).
4.2.7.12. Освещение строительной площадки:
а) позволяет производить работы круглосуточно;
б) освещает всю территорию строительной площадки.
4.2.7.13. Средства видеоконтроля строительной площадки (наличие).
4.2.7.14. Места для курения:
а) организованы минимум в зонах: штаб строительства, бытовой городок;
б) оборудованы знаком «Место для курения», металлической урной для окурков, скамейкой, укрытием от погодных условий, огнетушителем и инструкцией по его использованию;
в) не размещены на взрывопожароопасных и пожароопасных участках (хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов со сжиженными или сжатыми газами, горючих материалов).
4.2.7.15. Участки производства работ:
а) места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения;
б) над входами в строящиеся здания (сооружения) выполнены защитные козырьки, выступающие не менее чем на 2 м от стены здания, при этом угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, составляет 70–75°;
в) освещены в темное время суток, включая проезды и подходы к ним;
г) при производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях, содержащих котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, ограждены;
д) выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, ограждены защитными ограждениями, на которых установлены предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное освещение;
е) огороженные сигнальной лентой, не содержат нарушений её целостности;
ж) содержатся в чистоте, не захламлены строительным мусором и отходами.
4.2.7.16. Требования к средствам индивидуальной защиты:
а) все рабочие и инженерно-технический персонал находятся на строительной площадке в спецодежде, касках и применяют иные требуемые средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ);
б) не обнаружено нахождение на площадке строительства рабочих и инженерно-технического персонала в грязной или порванной спецодежде, а также применение неисправных СИЗ.
4.2.7.17. Содержание территории строительной площадки:
а) территория строительной площадки, включая территорию бытовых городков, проезды, проходы, площадки складирования, рабочие места, содержатся в чистоте и порядке;
б) уборка территории строительной площадки проводится регулярно;
в) отсутствует складирование мусора и отходов вне специально оборудованных для этих целей мест;
г) в зимнее время дорожки, площадки и проходы к рабочим местам очищаются от снега и льда и посыпаются песком (шлаком, золой).
4.3. Присвоение знака качества.
4.3.1. В случае принятия решения о соответствии строительной площадки критериям оценки, строительной компании вручается не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения знак качества для размещения его на паспорте объекта капитального строительства, строительная площадка которого соответствует критериям оценки, и, при необходимости, использования его в рекламе компании и указанного объекта капитального строительства.
4.3.2. Информация о вручении знака качества размещается на официальном сайте службы, в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».
4.3.3. Объекты, получившие знак качества, вносятся в реестр объектов капитального строительства, получивших знак качества (далее – реестр), который размещается на официальном сайте службы.
4.3.4. Строительные компании получают знак качества и право использовать его в рекламе компании и объекта капитального строительства, включённого в реестр, сроком на 1 год с момента вручения знака качества.
4.3.5. После истечения 1 года со дня выдачи знака качества строительная компания обязана убрать знак качества с паспорта объекта капитального строительства и не использовать его в рекламе.
4.3.6. Строительная компания, желающая повторно участвовать в программе, может вновь подать заявку, указанную в пункте 4.2.1 программы.
4.4. Мониторинг и контроль.
4.4.1. Организатор программы оставляет за собой право инициировать проведение выборочных оценок состояния строительных площадок объектов капитального строительства, получивших знак качества, в том числе в период проведения контрольных (надзорных) мероприятий и (или) профилактических мероприятий.
4.4.2. В случае выявления нарушений знак качества может быть аннулирован, а информация об этом внесена в реестр, который размещается на официальном сайте службы.
4.4.3. При аннулировании знака качества строительная компания обязана убрать знак качества с паспорта объекта капитального строительства и не использовать его в рекламе.

5. Преимущества программы

5.1. Для строительных компаний:
5.1.1. повышение конкурентоспособности за счёт демонстрации высокого качества организации строительного производства и добросовестности;
5.1.2. укрепление доверия инвесторов и покупателей;
5.1.3. возможность выделиться на рынке и привлечь больше клиентов.
5.2. Для граждан и инвесторов:
5.2.1. обеспечение уверенности в надёжности строительной компании;
5.2.2. увеличение прозрачности и доступности информации о строительных проектах.

6. Срок реализации программы

6.1. Программа внедряется в 2025 году.
6.2. Программа реализуется с 2025 года, далее – постоянно по обращениям строительных компаний.

7. Информационная кампания

7.1. Направление информации о программе лицам, осуществляющим строительство, состоящим в реестре объектов капитального строительства в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор.
7.2. Размещение информации о программе в мессенджере Telegram и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».
7.3. Размещение информации о программе на официальном сайте службы.

8. Перечень мероприятий программы

Таблица 1


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка и утверждение Порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок  на территории  автономного округа 

	
	

	2.
	Разработка и утверждение Порядка создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории автономного округа
	
	

	3.
	Разработка и утверждение формы знака качества «Проверено стройнадзором»
	
	

	4.
	Разработка и утверждение Порядка ведения в электронной форме реестра объектов капитального строительства, строительные  площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», и обеспечение его доступности для граждан
	
	

	5.
	Направление информации о программе лицам, осуществляющим строительство, состоящим в реестре объектов капитального строительства  в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор
	
	

	6.
	Размещение информации о программе на официальном сайте службы
	
	

	7.
	Размещение информации о программе в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	
	

	8.
	Заключение договора об изготовлении знаков качества «Проверено стройнадзором»
	
	

	9.
	Приём заявок
	
	

	10.
	Проведение оценки строительных площадок
	
	

	11.
	Вручение знаков качества «Проверено стройнадзором»
	
	

	12.
	Размещение информации о вручении знака качества в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»

	
	

	13.
	Включение объектов капитального строительства  в реестр объектов капитального строительства, строительные  площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», и  обеспечение его доступности для граждан 
	
	



9. Целевые показатели программы

Методика по расчету показателей программы приведена в приложении.
 
Таблица 2

Целевые показатели программы


	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя) 
	Единица измерения
	Базовое значение
	2025 год (прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доля проведённых оценок состояния строительных площадок от количества поступивших заявок 
	%
	0
	100

	2.
	Доля врученных знаков качества «Проверено стройнадзором» от количества решений о соответствии строительной площадки критериям оценки
	%
	0
	100

	3.
	Доля объектов капитального строительства, внесённых в реестр, от количества решений о соответствии строительной площадки критериям оценки
	%
	0
	100




Приложение

к программе добровольной оценки состояния строительных площадок  «Знак качества — проверено стройнадзором»


[bookmark: undefined]МЕТОДИКА
по расчету показателей программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества — проверено стройнадзором» 

Показатель 1

	Доля проведённых оценок состояния строительных площадок от количества поступивших заявок 


	Единица измерения
	%

	Определение показателя
	Отношение количества проведённых оценок состояния строительных площадок к количеству поступивших заявок  (А)

	Алгоритм формирования показателя
	А = (О / З) x 100%

	Наименование и определение базовых показателей
	Буквенное обозначение в формуле расчёта
	Определение положительной динамики показателя

	Количества проведённых оценок состояния строительных площадок
	О
	Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

	Количеству поступивших заявок 
	З
	

	Источник информации для расчёта (определения) показателя
	Комиссии по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа



Показатель 2

	Доля врученных знаков качества «Проверено стройнадзором» от количества решений о соответствии строительной площадки критериям оценки

	Единица измерения
	%

	Определение показателя
	Отношение количества врученных знаков качества «Проверено стройнадзором» к количеству решений о соответствии строительной площадки критериям оценки (В)

	Алгоритм формирования показателя
	В = З / Р x 100%

	Наименование и определение базовых показателей
	Буквенное обозначение в формуле расчёта
	Невыполнение планового показателя является отрицательной динамикой

	Количества врученных знаков качества «Проверено стройнадзором» 
	З
	

	Количество решений о соответствии строительной площадки критериям оценки
	Р
	

	Источник информации для расчёта (определения) показателя
	Комиссии по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа



Показатель 3

	Доля объектов капитального строительства, внесённых в реестр, от количества решений о соответствии строительной площадки критериям оценки

	Единица измерения
	%

	Определение показателя
	Отношение количества объектов капитального строительства, внесённых в реестр, от количества решений о соответствии строительной площадки критериям оценки
 (С)

	Алгоритм формирования показателя
	С = S / Р x 100%

	Наименование и определение базовых показателей
	Буквенное обозначение в формуле расчета
	Невыполнение планового показателя является отрицательной динамикой

	Количества объектов капитального строительства, внесённых в реестр
	S
	

	Количество решений о соответствии строительной площадки критериям оценки
	Р
	

	Источник информации для расчёта (определения) показателя
	Комиссии по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа








