


Бланк органа Госстройнадзора


ПРИКАЗ


г. ________________


	
О добровольной оценке состояния строительных площадок 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа



В целях реализации программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором», утверждённой приказом органа Госстройнадзора от __________ № ___, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
- порядок проведения добровольной оценки состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- порядок создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- форму знака качества «Проверено стройнадзором», согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- порядок ведения в электронной форме реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Назначить сектор цифровизации, защиты информации и связей с общественностью управления организации надзорной деятельности службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба) ответственным за размещение на официальном сайте службы в сети «Интернет» https://sgsn.yanao.ru/, в мессенджере Telegram, социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» информации о вручении знака качества.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя службы, курирующего осуществление регионального государственного строительного надзора.


Руководитель 
органа Госстройнадзора             ____________            ____________________
					       (Подпись)			         (Инициалы, фамилия)


Приложение № 1

Утверждён
приказом органа Госстройнадзора

Порядок
проведения добровольной оценки состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения добровольной оценки состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ, Порядок).
2. Лицо, осуществляющее строительство объекта капитального строительства на территории автономного округа (далее – заявитель), для участия в добровольной оценке состояния строительных площадок направляет в службу государственного строительного надзора автономного округа (далее – служба) заявку по форме, согласно приложению № 1 к Порядку (далее – заявка).
3. Заявка направляется на официальную электронную почту службы sgsn@yanao.ru.
4. Служба регистрирует заявку не позднее дня, следующего за днём её поступления, и направляет информацию о дате и номере регистрации заявки заявителю в день её регистрации.
5. После наложения резолюции руководителем службы (лицом, его замещающим) заявка направляется в комиссию по оценке состояния строительных площадок того муниципального образования, на территории которого расположена оцениваемая строительная площадка (далее – Комиссия).
6. Администрация муниципального образования, указанная в пункте 4 настоящего Порядка, по запросу службы, не позднее 2-х рабочих дней со дня получения запроса, направляет в службу информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии), должности, номере телефона члена Комиссии, согласованного для проведения добровольной оценки состояния строительной площадки объекта капитального строительства, указанного в заявке.
7. Комиссия согласовывает дату и время проведения добровольной оценки состояния строительной площадки объекта капитального строительства, указанного в заявке, о чём заявителю направляется информация на адрес электронной почты, указанный в заявке.
8. В согласованный день и время комиссия проводит добровольную оценку состояния строительной площадки объекта капитального строительства, указанного в заявке (далее – оценка, строительная площадка), на предмет соответствия критериям, указанным в проверочном листе, составленном по форме, согласно приложению № 2 к Порядку (далее – критерии оценки, проверочный лист).
9. Оценка проводится путём осмотра строительной площадки комиссией в присутствии представителя заявителя и заполнения проверочного листа. 
10. По итогам осмотра комиссией составляется протокол осмотра по форме, согласно приложению № 3 к Порядку.
11. Комиссией принимается решение о соответствии строительной площадки критериям оценки либо о несоответствии строительной площадки критериям оценки по форме, согласно приложениям №№ 4, 5 к Порядку соответственно.
12. Решение о соответствии строительной площадки критериям оценки подлежит опубликованию на официальном сайте службы в сети «Интернет» https://sgsn.yanao.ru/ в течение 10 рабочих дней с даты его подписания.
13. Решение о соответствии строительной площадки критериям оценки принимается комиссией при соответствии строительной площадки всем критериям оценки.
14. В случае принятия решения о несоответствии строительной площадки критериям оценки, комиссия письменно уведомляет заявителя о выявленных фактах несоответствия критериям оценки и выдает рекомендации по их достижению по адресу электронной почты, указанному в заявке, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения. При желании заявитель может устранить выявленные при первичной оценке несоответствия строительной площадки критериям оценки и вновь подать заявку, указанную в пункте 2 Порядка.
15. В случае принятия решения о соответствии строительной площадки критериям оценки, представителями службы и администрации муниципального образования вручается заявителю знак качества «Проверено стройнадзором» не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данного решения (далее – знак качества).
16. Заявитель вправе в течение 1 года со дня вручения знака качества размещать его на паспорте объекта капитального строительства, включенного в реестр объектов капитального строительства, получивших знак качества (далее – реестр), и использовать его в рекламе компании и (или) указанного объекта.
17. Информация о вручении знака качества размещается службой на официальном сайте службы в сети «Интернет» https://sgsn.yanao.ru/, в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
18. Объекты, получившие знак качества, вносятся в реестр, который размещается сектором цифровизации, защиты информации и связей с общественностью управления организации надзорной деятельности службы на официальном сайте службы в течение 5 рабочих дней со дня вручения заявителю знака качества.
19. После истечения 1 года со дня выдачи знака качества заявитель обязан убрать знак качества с паспорта объекта капитального строительства и не использовать его в рекламе. Заявитель, желающий повторно участвовать в программе, может вновь подать заявку, указанную в пункте 2 Порядка.
20. Служба вправе инициировать проведение выборочных оценок состояния строительных площадок объектов капитального строительства, получивших знак качества, в том числе по результатам контрольного (надзорного) мероприятия и (или) профилактического мероприятия.
21. В случае, указанном в пункте 20 Порядка, Комиссия проводит мероприятия, указанные в пунктах 7 – 14 Порядка. При этом, в случае, указанном в пункте 14 Порядка, знак качества аннулируется, а информация об этом вносится в реестр, который размещается на официальном сайте службы.
22. При аннулировании знака качества строительная компания обязана убрать знак качества с паспорта объекта капитального строительства и не использовать его в рекламе.



  








Приложение № 1 

к Порядку проведения добровольной оценки состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
 



ФОРМА ЗАЯВКИ

На бланке строительной компании

В службу государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа от __________________________________________,
(наименование заявителя, ИНН, ОГРН)
__________________________________________,
(местонахождение заявителя)
__________________________________________
(адрес электронной почты, телефон заявителя)

ЗАЯВКА

    Прошу  в рамках программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором», утверждённой приказом службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 июля 2025 года № 30-ОД, провести оценку состояния строительной площадки на объекте капитального строительства
_________________________________________________________________________,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)
расположенном по адресу:
_________________________________________________________________________,
   (адрес (местоположение) объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство) 
строительство которого осуществляется на основании разрешения на строительство от «___»________20___ г. № _____________________ выданного _________________________________________________________________________.
(наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство)
При проведении добровольной оценки состояния строительной площадки вышеуказанного объекта капитального строительства представителем заявителя будет являться:
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона представителя заявителя)

_____________________     __________        ___________________________________
(должность) 	   (подпись)  		      (фамилия, инициалы законного 
 					           	представителя заявителя)
Приложение № 2 

к Порядку проведения добровольной оценки состояния строительных площадок  на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
 



ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА


ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ,
заполняемый в ходе проведения добровольной оценки состояния 
строительной площадки 


1. Наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство: ___________________________________________.
2. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство: ___________________________________________.
3. Разрешение на строительство объекта капитального строительства от ___________ № ______выдано: ____________________________________________.
4. Сведения о лице, осуществляющем строительство объекта:
наименование юридического лица: ____________________________________
идентификационный  номер  налогоплательщика  юридического  лица и (или) основной государственный регистрационный номер: __________________________;
адрес  юридического  лица: __________________________________________;
фамилия,  имя  и  отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: ______________________________________________________;
идентификационный     номер     налогоплательщика     гражданина    или индивидуального    предпринимателя   и   (или)   основной   государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ___________________;
адрес  регистрации  по  месту  жительства  (пребывания)  гражданина или индивидуального предпринимателя: ________________________________________.
5. Дата и время проведения осмотра строительной площадки и заполнения проверочного листа: ____________________________________________________.
6. Список контрольных вопросов, отражающих содержание критериев добровольной оценки строительной площадки, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении критериев оценки строительной площадки:

	№

	Критерии

	Контрольные вопросы, отражающие содержание критериев

	 
Ответы на контрольные вопросы (да или нет)


	1.
	
	Размещение временных зданий, строений, сооружений и технологического оборудования на строительной площадке (контрольно-пропускной пункт, пункт мойки колёс, штаб строительства, бытовой городок  и др.) соответствует проекту организации строительства (далее – ПОС).  
	

	2.
	Ограждение строительной площадки



	сплошное, без повреждений и проёмов (кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания)
	

	
	
	выполнено в едином цветовом решении – 
RAL 6018 либо ином цветовом решении, утверждённом «Правилами благоустройства территории муниципального образования»
	

	
	
	наличие защитного козырька (при необходимости)
	

	
	
	выполнены временные тротуары вдоль ограждений (при необходимости)
	

	3.




	Информационные стенды перед въездом на территорию строительной площадки с указанием:








	наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта (архитектурный вид объекта)
	

	
	
	эмблемы национального проекта, в случае реализации объекта в рамках национального проекта
	

	
	
	наименования застройщика (технического заказчика)
	

	
	
	фамилии, имени, отчества (далее – Ф.И.О.) представителя застройщика (технического заказчика) - должностного лица, отвечающего за ведение строительного контроля
	

	
	
	наименования лица, осуществляющего строительство (далее – ЛОС)
	

	
	
	Ф.И.О. представителя ЛОС – должностного лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу объекта, номер в национальном реестре специалистов и номера контактных телефонов
	

	
	
	наименования территориального управления органа государственного строительного надзора региона или органа местного самоуправления, курирующего строительство
	

	
	
	наименования проектной организации, Ф.И.О. ответственного представителя проектной организации - должностного лица, отвечающего за ведение авторского надзора, в случаях, когда он выполняется
	

	
	
	наименования и контактных данных саморегулируемой организации лица, осуществляющего строительство
	

	4.
	Пункты мойки колёс

	содержат систему оборотного водоснабжения
	

	
	
	содержат конструктивные  и технологические решения, исключающие вынос грунта и грязи колёсами транспортных средств с территории строительной площадки (организованы специальные площадки с твёрдым покрытием, выполнены специальные эстакады и т.д.)
	

	5.



	Контрольно-пропускной пункт



	оборудован системой контроля и управления доступом, которая исключает несанкционированный проход посторонних лиц и автомобильной техники на охраняемую территорию
	

	
	
	содержит рабочее место охранника которое оборудовано автоматизированной системой видеонаблюдения
	

	
	
	содержит рабочее место охранника которое оборудовано автоматизированной системой видеонаблюдения
	

	
	
	оборудован воротами либо шлагбаумом на въездных группах
	

	6.






	Штаб строительства






	помещения оборудованы системами (отопления, вентиляции и т.д.) для поддержания комфортных температурных условий в зимний и летний период соответственно
	

	
	
	помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, телефонной (мобильной/стационарной) и радиосвязью
	

	
	
	укомплектован мебелью, компьютерами, оргтехникой и бытовой техникой
	

	
	
	все помещения штаба оформлены соответствующими информационными табличками с указанием ответственного за противопожарную безопасность
	

	
	
	содержит планы эвакуации людей при пожаре, которые размещены на видных местах (при условии нахождения в здании штаба одновременно 50 и более человек, а также при наличии в штабе постоянных рабочих мест на этаже для 10 и более человек)
	

	
	
	обеспечен информационными табличками/знаками, идентифицирующими помещение, а также табличками с номерами телефона для вызова пожарной охраны, первичными средствами пожаротушения, а также знаками пожарной безопасности, эвакуационными знаками в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026, обозначающими места нахождения средств противопожарной защиты, их элементов и пути эвакуации
	

	
	
	содержит в непосредственной близости от входа в штаб пункт мойки/чистки обуви
	

	7.






	Бытовой городок






	содержит в зависимости от необходимости, здания для размещения работников, передвижные мастерские, складские помещения, помещения для отдыха, обогрева, приема пищи, гардеробные, душевые (мужские и женские), помещения для сушки одежды и обуви, буфет, столовую-раздаточную и др.
	

	
	
	территория оборудована навесами для отдыха, местами для курения и информационными щитами о соблюдении требований охраны труда и пожарной безопасности
	

	
	
	не содержит мест проживания на территории строительства
	

	
	
	помещения оборудованы системами (отопления, вентиляции и т.д.) для поддержания комфортных температурных условий в зимний и летний период
	

	
	
	помещения административного, производственного складского назначения  оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии со Сводом правил СП 484.1311500, Сводом правил СП 485.1311500, Сводом правил СП 486.1311500
	

	
	
	помещения обеспечены информационными табличками/знаками идентифицирующими помещение, знаками пожарной безопасности и эвакуационными знаками в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026, обозначающими места нахождения средств противопожарной защиты, их элементов, пути эвакуации, а также табличками с номерами телефона для вызова пожарной охраны, первичными средствами пожаротушения и пожарными щитами в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
	

	
	
	вблизи входных групп зданий установлены пункты мойки/чистки обуви
	

	8.








	Площадки хранения и складирования материально-технических ресурсов








	выполнены с ровным твёрдым покрытием или твёрдым грунтом, с организацией отвода поверхностных вод
	

	
	
	освещены в темное время суток
	

	
	
	ограждены и оборудованы знаками безопасности
	

	
	
	при организации хранения обеспечена сохранность качества материалов (подкладки, защита от осадков, прямых солнечных лучей)
	

	
	
	приняты меры от раскатывания (упоры, подпорки, металлические башмаки), фиксация от опрокидывания, исключение возможности падения или смещения, устойчивость штабелей
	

	
	
	не содержат строительные материалы и материально-технические ресурсы, хранящиеся навалом
	

	
	
	баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение
	

	
	
	баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах
	

	
	
	пустые баллоны хранятся раздельно от баллонов, наполненных газом
	

	9.


	Пункты для установки контейнеров для временного сбора бытового и строительного мусора


	по периметру площадки выполнено ограждение высотой не менее 2 м
	

	
	
	содержатся в чистоте и порядке
	

	
	
	установлены контейнеры для накопления отходов (объемом до 8 куб.м с крышками, либо контейнеры более 8 куб.м, обеспеченные эффективной защитой от внешних воздействий (навес, укрытие брезентом))
	

	10.


	Санитарно-бытовые узлы


	расположены в непосредственной близости (не далее 100 м) от каждого из участков работ
	

	
	
	содержат туалеты только с герметичными емкостями (биотуалет) либо   туалеты, подключенные к городской канализации
	

	
	
	обеспечены отдельной туалетной кабиной для женщин (при наличии на строительной площадке женщин)
	

	11.


	Дорожное покрытие подъездных путей, временных путей и площадок


	верхний слой, выполнен из строительных материалов, исключающих размягчение полотна и образование грязи/пыли вне зависимости от возможных климатических условий (имеет твердое покрытие)
	

	
	
	оборудованы необходимыми дорожными знаками, указателями и приспособлениями
	

	
	
	обеспечивают свободный проезд ко всем эксплуатируемым, строящимся и сносимым зданиям и сооружениям, в зону действия монтажных кранов, к площадкам укрупнительной сборки и местам складирования материалов, конструкций и оборудования (относится только к дорогам на территории строительной площадки)
	

	12.

	Освещение строительной площадки

	позволяет производить работы круглосуточно
	

	
	
	освещает всю территорию строительной площадки
	

	13.
	Средства видеоконтроля строительной площадки 
	наличие
	

	14.


	Места для курения


	организованы минимум в зонах: штаб строительства, бытовой городок
	

	
	
	оборудованы знаком «Место для курения», металлической урной для окурков, скамейкой, укрытием от погодных условий, огнетушителем и инструкцией по его использованию
	

	
	
	не размещены на взрывопожароопасных и пожароопасных участках (хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов со сжиженными или сжатыми газами, горючих материалов)
	

	15.






	Участки производства работ






	места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения
	

	
	
	над входами в строящиеся здания (сооружения) выполнены защитные козырьки, выступающие не менее чем на 2 м от стены здания, при этом угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, составляет 70 – 75°
	

	
	
	освещены в темное время суток, включая проезды и подходы к ним
	

	
	
	при производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях, содержащих котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, ограждены
	

	
	
	выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, ограждены защитными ограждениями, на которых установлены предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение
	

	
	
	огороженные сигнальной лентой, не содержат нарушений её целостности
	

	
	
	содержатся в чистоте, не захламлены строительным мусором и отходами
	

	16.

	Требования к средствам индивидуальной защиты

	все рабочие и инженерно-технический персонал находятся на строительной площадке в спецодежде, касках и применяют иные требуемые средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ)
	

	
	
	не обнаружено нахождение на площадке строительства рабочих и инженерно-технического персонала в грязной или порванной спецодежде, а также применение неисправных СИЗ
	

	17.



	Содержание территории строительной площадки



	территория строительной площадки, включая территорию бытовых городков, проезды, проходы, площадки складирования, рабочие места, содержатся в чистоте и порядке
	

	
	
	уборка территории строительной площадки проводится регулярно
	

	
	
	отсутствует складирование мусора и отходов вне специально оборудованных для этих целей мест
	

	
	
	в зимнее время дорожки, площадки и проходы к рабочим местам очищаются от снега и льда и посыпаются песком (шлаком, золой)
	



	Члены комиссии, участвующие в проведении добровольной оценки состояния строительной площадки:

	__________________________
	____________
	_______________________

	(наименование должности)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	
	
	

	__________________________
	____________
	_______________________

	(наименование должности)

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
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[bookmark: undefined]ФОРМА
ПРОТОКОЛА ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

               
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

"___" ____________ 20___ г.                                                              № __________


                                     Осмотр начат «____» час. «____» мин.
                                     Осмотр окончен «____» час. «____» мин.

Комиссией по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа при ____________ территориальном управлении службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе: 
– __________________________________________________________________
      (должность, ф.и.о. члена комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – член комиссии))
– __________________________________________________________________
      (должность, ф.и.о. члена комиссии)

в присутствии ______________________________________________________
                      (должность, ф.и.о. представителя строительной компании - заявителя)
в  соответствии  с  пунктами 8, 9 порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок  на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённого приказом службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа от ___ № ___, произведен осмотр строительной площадки объекта капитального строительства ________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)
строительство которого осуществляется на основании разрешения на строительство _____________________________________________________________________,
(дата, номер разрешения на строительство)
выданного _____________________________________________________________
(наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство)


Осмотр проводился в условиях
____________________________________________________________________
          (ясную, солнечную, пасмурную погоду, при искусственном
           (естественном) освещении, без осадков (снег, дождь))
Осмотр проводился с применением ____________________________________________________________________
     (фотосъемка, видеозапись (при их применении))

В ходе осмотра составлен проверочный лист (прилагается).

Замечания к протоколу осмотра и проверочному листу:
 _______________________________________________________________________
                                 (содержание замечаний либо указание
                                          на их отсутствие)

    С протоколом ознакомлен, копии протокола и проверочного листа вручены (не вручены)

________________________________________________________________________
      (подпись, ф.и.о. представителя строительной компании - заявителя, присутствующего при осмотре), запись члена комиссии, составившего протокол, об отказе от подписи)

__________________________________________    _______________________
(должность, фамилия, инициалы члена комиссии,     (подпись члена комиссии)                 			проводившего осмотр)                                    

__________________________________________    _______________________
(должность, фамилия, инициалы члена комиссии,     (подпись члена комиссии)                 			проводившего осмотр)                                    

__________________________________________    _______________________
(должность, фамилия, инициалы члена комиссии,     (подпись члена комиссии)                 			проводившего осмотр)                                    
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ФОРМА РЕШЕНИЯ 
О СООТВЕТСТВИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ

КОМИССИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИ ________ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНА ГОССТРОЙНАДЗОРА

РЕШЕНИЕ

«____»______________2025 г.                                                                                 № __

г. ___________

О соответствии строительной площадки критериям оценки

В соответствии с пунктом 10 порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок  на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённого приказом службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа от ___ № ___, р е ш и л и: 
1. Признать строительную площадку объекта капитального строительства _________________________________________________________(далее – Объект),
(наименование и место нахождения объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)
строительство которого осуществляется на основании разрешения на строительство _____________________________________________________________, выданного
(дата, номер разрешения на строительство)
_______________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

соответствующей критериям оценки.
2. Вручить _________________________________________________________ 		(наименование строительной компании)
знак качества «Проверено стройнадзором» (далее – знак качества) не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данного решения.
3. Рекомендовать Администрации _________________ направить своего представителя на церемонию вручения знака качества.
4. Информацию о вручении знака качества разместить на официальном сайте службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба), в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».
5. Внести Объект в реестр объектов капитального строительства, получивших знак качества (далее – реестр), разместить реестр на сайте службы в срок до __________________.



Председатель комиссии                ________________              ___________________
(подпись)		        (инициалы, фамилия)    

Приложение № 5
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ФОРМА РЕШЕНИЯ 
О НЕСООТВЕТСТВИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ

КОМИССИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИ ________ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНА ГОССТРОЙНАДЗОРА


РЕШЕНИЕ

«____»______________2025 г.                                                                                 № __

г. ___________

О несоответствии строительной площадки критериям оценки

В соответствии с пунктом 10 порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок  на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённого приказом службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа от ___ № ___, р е ш и л и: 
1. Признать строительную площадку объекта капитального строительства _______________________________________________________________________,
(наименование и место нахождения объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)
строительство которого осуществляется на основании разрешения на строительство _____________________________________________________________, выданного
(дата, номер разрешения на строительство)
_______________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

несоответствующей критериям оценки.
2. Уведомить заявителя ________________________________________________	 					(наименование строительной компании)
о выявленных фактах несоответствия критериям оценки и выдать рекомендации по их достижению по адресу электронной почты, указанному в заявке, не позднее 10 рабочих дей со дня принятия настоящего решения.
3. Выданный _____________________________________________________ знак			(наименование строительной компании)
качества на основании решения ____________________________________________ 
(наименование комиссии)
о соответствии строительной площадки критериям оценки от _______ № ______ аннулировать (указывается при наличии выданного знака качества).



Председатель комиссии                ________________              ___________________
(подпись)		        (инициалы, фамилия)    
Приложение № 2

Утверждён
приказом органа Госстройнадзора

Порядок
создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа


1. Комиссии по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Комиссии, автономный округ) образуются при территориальных управлениях службы государственного строительного надзора автономного округа (далее – служба) в целях проведения добровольной оценки состояния строительных площадок на территории автономного округа.
2. В состав Комиссии может входить от 3 до 5 членов Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается приказом службы.
3. В состав комиссии включаются представители территориального управления службы и представители органов местного самоуправления (по согласованию).
4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя).
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.1. Рассматривает заявки о проведении оценки состояния строительной площадки (далее – заявка).
5.2. Согласовывает дату и время проведения добровольной оценки состояния строительной площадки объекта капитального строительства, указанного в заявке, о чём заявителю направляет информацию на адрес электронной почты, указанный в заявке.
5.3. Проводит оценку строительной площадки путём её осмотра и заполнения проверочного листа по форме, согласно приложению № 2 к порядку проведения добровольной оценки состояния строительных площадок на территории автономного округа, утверждённого настоящим приказом (далее – Порядок проведения оценки).  
5.4. Составляет по итогам осмотра протокол осмотра строительной площадки по форме, согласно приложению № 3 к Порядку проведения оценки.
5.5. Принимает решение о соответствии строительной площадки критериям оценки либо о несоответствии строительной площадки критериям оценки (далее – решение) по форме, согласно приложениям №№ 4, 5 к Порядку проведения оценки соответственно.
5.6. Уведомляет заявителя о выявленных фактах несоответствия критериям оценки и выдает рекомендации по их достижению по адресу электронной почты, указанному в заявке, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения.
5.7. В случае принятия решения о соответствии строительной площадки критериям оценки, вручает заявителю знак качества «Проверено стройнадзором» не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данного решения (далее – знак качества).
5.8. Вносит информацию об объектах, получивших знак качества,  в реестр объектов капитального строительства, получивших знак качества (далее – реестр), не позднее 3 рабочих дней со дня вручения знака качества.
5.9. Направляет информацию о вручении знака качества в сектор цифровизации, защиты информации и связей с общественностью управления организации надзорной деятельности службы для её размещения на официальном сайте службы, в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» не позднее 5 рабочих дней со дня вручения знака качества.
6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, организует работу Комиссии, подписывает решения Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
7. В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя Комиссии исполняет его заместитель.
8. Решение Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии.













Приложение № 3

Утверждена
приказом органа Госстройнадзора



Форма знака качества «Проверено стройнадзором»



Описание знака качества «Проверено Стройнадзором»: 
1. Форма: Прямоугольная.
2. Шрифт: Play Bold.
3. Цветовая схема: Используются три цвета: синий, зеленый, белый. 
4. Композиция и цветовое распределение:
Фон: 
Контур и левая часть знака качества: Выполнены синим цветом.
Правая часть знака качества: Выполнена в белом цвете.
Центральная часть (надпись): 
Верхняя строка: Надпись «ПРОВЕРЕНО» выполнена заглавными буквами 36 размера (в случае необходимости возможно увеличение шрифта пропорционально увеличению размера знака качества) зеленого цвета на синем и белом фоне в центральной части знака. 
Нижняя строка: Надпись «СТРОЙНАДЗОРОМ» разделена визуально: Слово «СТРОЙ» выполнено заглавными буквами 24 размера (в случае необходимости возможно увеличение шрифта пропорционально увеличению размера знака качества) белого цвета на синем фоне в левой части знака качества. Слово «НАДЗОРОМ» выполнено заглавными буквами 24 размера (в случае необходимости возможно увеличение шрифта пропорционально увеличению размера знака качества) синего цвета на белом фоне в правой части знака качества. 
Левая часть знака качества: Содержит логотип службы государственного строительного надзора ЯНАО, выполненный в белом цвете.

Приложение № 4

Утверждён
приказом органа Госстройнадзора

Порядок ведения в электронной форме реестра объектов
капитального строительства, строительные площадки которых
получили знак качества «Проверено стройнадзором»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения в электронной форме реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», и обеспечения его доступности для граждан (далее - Реестр).
2. В Реестр подлежат включению сведения об объектах капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором» (далее – знак качества):
а) наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство;
б) адрес (местоположение) объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство;
в) номер и дата разрешения на строительство;
г) наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство;
д) информация о застройщике объекта капитального строительства (сведения о юридическом лице: полное наименование, ИНН, ОГРН; сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе: фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГРНИП);
е) сведения о лице, осуществляющем строительство объекта капитального строительства (сведения о юридическом лице: полное наименование, ИНН, ОГРН; сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГРНИП);
ж) дата и номер решения о соответствии строительной площадки критериям оценки, принятом комиссией по итогам добровольной оценки состояния строительной площадки;
з) дата вручения знака качества;
и) срок действия знака качества;
к) информация об аннулировании знака качества (номер и дата принятия решения).
3. Реестр размещается и хранится в электронном виде в табличной форме, расположенной по адресу: https://office.yanao.ru (далее – Форма Реестра).
4. Форма Реестра формируется отделом организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – отдел организации), размещается по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка. Доступ предоставляется председателям и заместителям председателей комиссий по оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Комиссия).
5. Ведение Реестра путём внесения в него сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется Комиссиями (далее – Поставщики информации) в электронном виде по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка.
6.	Ведение Реестра заключается в его постоянной актуализации.
7. Поставщики информации обеспечивают внесение в Реестр сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, не позднее 3 рабочих дней со дня вручения знака качества «Проверено стройнадзором».
8. Контроль за ведением Реестра осуществляет отдел организации.
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